附件

2022年省级挂牌督办第一批安全生产重大事故隐患明细表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **隐患名称** | **行业分类** | **隐患基本情况** | **治理责任单位** | **属地监管****责任单位** | **行业督办单位** | **整改时限** | **备注** |
| 1 | 陕西融港物流管理有限公司安全隐患 | 仓储物流 | 1.仓库未进行防火分隔；2.办公楼缺少一部疏散楼梯；3.仓库未按要求设置自动喷淋系统；4.仓库未按要求设置自动报警系统；5.办公室自动报警系统不能正常运行；6.消防控制室值班人员未持证上岗。 | 陕西融港物流管理有限公司 | 西安市人民政府 | 省商务厅 | 2022年12月底 |  |
| 2 | G310法汤路桥下道路安全隐患 | 道路交通 | G310眉县境内法汤路桥下道路中间隔离带防撞墩和反光提醒标志、标识、标牌缺失不完善存在隐患。 | 眉县交通运输局 | 宝鸡市人民政府 | 省交通运输厅 | 2022年10月底 |  |
| 3 | 榆阳区煤矿安全隐患 | 煤矿 | 1.采矿许可证于2021年12月18日到期，继续组织施工建设；2.2022年1月22日任命了中煤陕西榆林大海则煤业有限公司的总经理、总工程师和分管生产、机电副总经理，没有任命分管安全副总经理。 | 中煤陕西榆林大海则煤业有限公司 | 榆林市人民政府 | 省应急管理厅 | 2022年6月底 |  |
| 4 | 神木市危旧桥梁沙母河大桥 | 交通运输 | 1.主梁1/4L处有斜裂缝，1/4~3/4处有竖向裂缝，局部裂缝贯通至根部，已封闭的裂缝继续扩张，多处横隔板破损、严重错位或连接不完全，湿接缝、横隔板、腹板渗水，泛白，主梁混凝土碳化，渗水严重；2.下部结构桥墩基础系梁外漏冲刷；3.桥面在墩顶位置大面积明显凹陷；4.桥面车辙、网裂、多处裂缝，桥面排水不畅，部分堵塞；5.伸缩缝型钢损坏，砼破坏，伸缩缝堵塞失效。 | 神木市农村道路养护中心 | 榆林市人民政府 | 省交通运输厅 | 2022年11月底 |  |
| 5 | 略阳县铧厂沟金矿有限公司安全隐患 | 非煤矿山 | 铧厂沟窑上湾尾矿库初期坝浸润线埋深3.0-3.7m、排渗井上浸润线埋深4.1-4.7m，小于控制浸润线埋深。 | 铧厂沟金矿有限公司 | 汉中市人民政府 | 省应急管理厅 | 2022年6月底 |  |
| 6 | 镇坪县牛头店镇区域敬老院消防安全隐患 | 社会服务 | 1.住宿楼整层疏散指示标志损坏，损坏率超过50%；2.未按国家工程建设消防技术标准的规定设置室内消火栓系统；3.已设置的自动喷水灭火系统不能正常运行；4.火灾自动报警系统不能正常运行。 | 镇坪县牛头店镇区域敬老院 | 安康市人民政府 | 省民政厅 | 2022年11月底 |  |
| 7 | 汉滨区屈家河CNG加气站安全隐患 | 燃气 | 汉滨区屈家河应急调峰设施与周边设施（高压线、CNG加气设施）安全间距不满足规范要求，应拆除。 | 安康市逸华天然气有限公司 | 安康市人民政府 | 省住房和城乡建设厅 | 2022年6月底 |  |