附件2

榆林麻黄梁二墩煤矿有限公司安全生产

违法违规行为行政处罚信息表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **要素** | **内容** |
| 1 | 案由 | 榆林麻黄梁二墩煤矿有限公司安全生产隐患管理类、安全设备使用维护等违法违规案 |
| 2 | 案件名称 | 榆林麻黄梁二墩煤矿有限公司隐患排查治理不到位等违法违规案 |
| 3 | 做出处罚决定机关名称 | 陕西省应急管理厅 |
| 4 | 处罚决定书文号 | 陕(应急)煤安罚〔2023〕116005号  陕(应急)煤安罚〔2023〕116006号 |
| 5 | 做出处罚决定日期 | 2023年7月3日 |
| 6 | 被处罚行政相对人名称 | 榆林麻黄梁二墩煤矿有限公司 |
| 7 | 被处罚行政相对人地址 | 陕西省榆林市麻黄梁镇六墩村 |
| 8 | 被处罚行政相对人  法定代表人姓名 | 贺平 |
| 9 | 被处罚行政相对人统一社会信用代码或身份证号码 | 91610802MA7CYCG43T |
| 10 | 违法事实 | 1.306工作面胶带输送机机头堆煤保护传感器距离卸载滚筒上方超过500mm；矿井东运输大巷、北2运输大巷、东2运输大巷、306工作面运输顺槽胶带输送机机头洒水降温装置温度探头放置在滚筒轴承座上；主斜井胶带输送机机头1#驱动滚筒没有洒水降温喷水装置；  2.北2运输大巷胶带输送机机头应急广播电源有一处出线喇叭嘴电缆与密封圈的间隙超过规定；  3.北2运输大巷、东2运输大巷、306工作面运输顺槽胶带输送机机头卸载滚筒处没有防护栏；  4.主斜井提升绞车有一组制动间隙传感器间隙超过2mm，松绳保护传感器横杆托绳滚距离近，影响保护的灵敏性；  5.C302工作面回风巷安设人员定位系统读卡分站数量少，不能记录瓦斯检查员到C302工作面回风检查瓦斯情况；  6.东辅运大巷弯道处缺少防撞设施。 |
| 11 | 违法依据 | 1.《煤矿安全规程》第三百七十四条第二项、《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第一项；  2.《煤矿安全规程》第四百八十二条、《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第一项；  3.《煤矿安全规程》第三百七十四条第九款、《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第一项；  4.《煤矿安全规程》第四百二十六条第二项、《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第一项；  5.《煤矿安全规程》第五百零四条、《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第一项；  6.《煤矿安全规程》第三百九十二条第十项、《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第一项。 |
| 12 | 处罚依据 | 1.《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二项；  2.《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二项；  3.《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二项；  4.《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二项；  5.《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二项；  6.《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二项。 |
| 13 | 处罚结果 | 对榆林麻黄梁二墩煤矿有限公司罚款人民币壹拾捌万元整（¥180,000.00）；对矿长朱向阳处处罚2万元（¥20,000.00）。 |