附件

省级挂牌督办安全生产重大事故隐患销号明细表

| 序号 | 隐患名称 | 行业分类 | 隐患基本情况 | 治理责任单位 | 属地监管责任单位 | 行业督办单位 | 整改时限 | 销号意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 富县职业高中建设项目科技楼连墙件整层缺失安全隐患 | 住建 | 科技楼地库顶板到一层顶高度5米，落地扣件式钢管脚手架整层无一连墙件。 | 陕西华山路桥集团有限公司（富县职业高中建设项目） | 延安市人民政府 | 省住房城乡建设厅 | 2025年3月31日 | 同意销号 |
| 2 | 富县人民医院医疗救治能力提升项目基坑施工未对原有通过管道专项防护安全隐患 | 住建 | 深5.6米基坑施工未对原有通过施工区域的管道采取专项防护措施，部分管道漏水。 | 延安千洋煜城建筑有限公司（富县人民医院医疗救治能力提升项目） | 延安市人民政府 | 省住房城乡建设厅 | 2025年3月31日 | 同意销号 |
| 3 | 陕西良鼎瑞金属新材料有限公司未设置压力检测报警装置安全隐患 | 工贸 | 加热炉燃烧装置燃气总管（天然气）未设置压力检测报警装置。 | 陕西良鼎瑞金属新材料有限公司 | 铜川市人民政府 | 省应急管理厅 | 2025年5月31日 | 同意销号 |
| 4 | 佛坪县人民医院高压配电室使用泡沫夹心板材安全隐患 | 医疗 | 高压配电室使用泡沫夹心板材，且未设置有效的防鼠设施。 | 佛坪县人民医院 | 汉中市人民政府 | 省卫生健康委 | 2025年3月31日 | 同意销号 |
| 5 | 鑫瑞华阳城项目基坑工程施工方案未编制、未审核、未论证，未验收、未进行第三方监测安全隐患 | 住建 | 南向及坡道段基坑深度9米，部分未进行支护措施，坡度近乎直立，稳定性差，未编制、未审核专项施工方案，未进行专家论证、未进行第三方监测，基坑危大工程未经验收合格进入下一道工序。 | 富平县城镇建设工程有限责任公司（鑫瑞华阳城项目） | 渭南市人民政府 | 省住房城乡建设厅 | 2025年3月31日 | 同意销号 |
| 6 | 镇巴县煤矿改扩建矿井在改扩建区域生产安全隐患 | 煤矿 | 改扩建矿井在改扩建区域生产。镇巴县煤矿为改扩建矿井，2024年5月17日复工复建后进入二期工程，至2025年1月春节放假前，违规掘进101首采工作面运输顺槽220.1m、回风顺槽257.1米。 | 镇巴县煤矿 | 汉中市人民政府 | 省应急管理厅 | 2025年4月30日 | 同意销号 |