附件

省级挂牌督办安全生产重大事故隐患销号明细表

| 序号 | 隐患名称 | 行业分类 | 隐患基本情况 | 治理责任单位 | 属地监管责任单位 | 行业督办单位 | 整改时限 | 销号意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平利县民主巷自建房连墙件整层缺失安全隐患 | 住建 | 脚手架连墙件缺失，不满足水平间距≤3跨，约4.5m；垂直间距≤3步要求，且第5层至第6层未设置连墙件；脚手架整体未张挂安全立网，未设置水平网。依据《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2024版）》第七条第二款，判定为重大事故隐患。 | 平利县民主巷自建房 | 安康市人民政府 | 省住房城乡建设厅 | 2025年7月15日 | 同意销号 |
| 2 | 平利县民主巷自建房物料提升机未经验收合格即投入使用、物料提升机安装拆卸未编制、未审核专项施工方案、特种作业人员未持证上岗安全隐患 | 住建 | 物料提升机无安装和拆卸专项施工方案；已投入使用但无验收记录以及使用登记；物料提升机操作司机无有效的特种作业人员操作资格证即上岗操作设备。依据《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2024版）》第四条第四款、第八条第一款、第四条第三款，判定为重大事故隐患。 | 平利县民主巷自建房 | 安康市人民政府 | 省住房城乡建设厅 | 2025年7月15日 | 同意销号 |
| 3 | 铜川世茂铸铝有限公司熔融金属铸造环节未设置紧急排放和应急储存设施安全隐患 | 工贸 | 排放闸板离主流槽远，会造成铝液在此处凝固，紧急情况下，闸板不能打开，不能将熔融铝排出。依据《工贸企业重大事故隐患判定标准》第五条第三款，判定为重大事故隐患。 | 铜川世茂铸铝有限公司 | 铜川市人民政府 | 省应急管理厅 | 2025年10月31日 | 同意销号 |